**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА ШОТ-ID-AC**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№*** | ***Наименование*** | | | | | | | | ***Значение*** | | | | | ***Примечание*** |
|  | Количество шкафов ШОТ-ID-AC | | | | | | | | |  | | --- | |  |   шт. | | | | |  |
|  | Напряжение питания (~220В, 50Гц - стандарт) | | | | | | | | |  | | --- | |  |   В | | | | |  |
|  | Количество вводов | | | | | | | | |  | | --- | |  |   один | | | |  | | --- | |  |   два c АВР | |  |
|  | Защита от перенапряжений (УЗИП) на воде (нет – стандарт) | | | | | | | | |  | | --- | |  |   да | | | |  | | --- | |  |   нет | |  |
|  | Выходное напряжение переменного тока (~220В, 50Гц - стандарт) | | | | | | | | |  | | --- | |  |   В | | | | |  |
|  | Максимальный выходной ток шкафа, потребляемый нагрузкой | | | | | | | | |  | | --- | |  |   А | | | | |  |
|  | Автоматические выключатели отходящих линий  (8 - стандарт) | | Ток, А | | |  | | --- | |  | | | |  | | --- | |  | | |  | | --- | |  | | |  | | --- | |  | | | |  | | --- | |  | | |  | | --- | |  | | |  | | --- | |  | |  |
| Количество, шт | | |  | | --- | |  | | | |  | | --- | |  | | |  | | --- | |  | | |  | | --- | |  | | | |  | | --- | |  | | |  | | --- | |  | | |  | | --- | |  | |  |
|  | Дополнительные контакты состояния "Включено/Отключено"  (да - стандарт) | | | | | | | | |  | | --- | |  |   да | | | |  | | --- | |  |   нет | |  |
|  | Дополнительные контакты состояния "Аварийное срабатывание"  (нет - стандарт) | | | | | | | | |  | | --- | |  |   да | | | |  | | --- | |  |   нет | |  |
|  | Тип используемой АКБ | | | | | | | | |  | | --- | |  | | | | | |  |
|  | Характеристика АКБ\* | Емкость АКБ | | | | | | | |  | | --- | |  |   А\*ч | | | | | \*Заполнить один из параметров |
| Длительность аварийного режима | | | | | | | |  | | --- | |  |   ч | | | | |
|  | Расчетный срок службы АКБ (12 лет - стандарт) | | | | | | | | |  | | --- | |  |   лет | | | | |  |
|  | Кол-во элементов АКБ (20 шт. – стандарт) | | | | | | | | |  | | --- | |  |   шт. | | | | |  |
|  | Электрообогрев (необходим при температуре эксплуатации ниже 0°С) | | | | | | | | |  | | --- | |  |   да | | | |  | | --- | |  |   нет | |  |
|  | Рабочий диапазон температуры эксплуатации | | | | | | | | |  | | --- | |  |   °С | | | | |  |
|  | Габаритные размеры шкафа (ВхШхГ)  (Стандарт: ШОТ-ID-AC с АКБ до 40 А\*ч – 2100х600х800 мм) | | | | | | | | |  | | --- | |  | | **ВхШхГ** |   мм | | | | |  |
|  | Способ обслуживания (одностороннего - стандарт) | | | | | |  | | --- | |  |   одностороннего | | | | |  | | --- | |  |   двухстороннего | | | |  |
|  | Подвод кабелей (сверху - стандарт) | | | | | | | | |  | | --- | |  |   сверху | | | |  | | --- | |  |   снизу | |  |
|  | Дополнительные требования: | | |  | | | | | | | | | | |